三辊闸主板快速使用说明V1 for TSK12系列
参数设置
1， [bookmark: _GoBack]按“左左-右右-左左”，随后长按“左”进入菜单。
2， 进入菜单后，左按钮选择功能项目，右按钮调整当前功能的参数。
3， 长按左按钮保存。
	菜单
	功能
	数值范围
	默认值
	参数功能描述

	1 - X
	开闸后等待通行时间
	1~9
	4
	等待时间 = 数值x 2秒

	2 - X
	记忆功能
	0~1
	0
	0 关闭，1打开

	3- X
	老化测试
	1~9
	1
	0 关闭，1打开

	4 - X
	限位开关灵敏度
	1~9
	4
	数值越大越不灵敏
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