翼闸主板快速使用说明V2.5

参数设置
1， 长按SET（中间按钮）直到数码管闪烁，进入参数设置。
2， 数码管第一位显示菜单，第三位显示数值，左开按钮设置菜单，右开按钮设置数值。
3， 长按2秒左右，数码管停止闪烁，菜单数值保存成功。
	菜单
	功能
	数值范围
	默认值
	参数功能描述

	1 - X
	开闸方式
	1~4
	1
	1：标准模式。2：左红外自由通行。
3：右红外自由通行。4：左右红外自由通行。

	2 - X
	开闸等待通行时间
	1~9
	4
	等待时间 = 数值x 2秒

	
3 - X
	
左开闸语音
	
0~9
	0
	0谢谢；
1请进；2再见；
3欢迎光临；4欢迎下次光临；5 一路平安；
6祝您旅途愉快； 7请佩戴安全帽；

	
4 - X
	
右开闸语音
	
0~7
	3
	

	5 - X
	语音音量
	1~9
	1
	

	6 - X
	主电机速度
	1~9
	4
	30比电机建议1-6，,40比电机建议4-9（需重启生效）

	7 - X
	从电机速度
	1~9
	5
	

	8 - X
	调试模式
	0~2
	0
	1：自动老化模式。
2：重置电机参数。
（该菜单的数值不存储，重启后自动恢复默认值）

	9 - X
	记忆功能
	0~1
	0
	0：关闭记忆功能。
1：打开记忆功能，适合票务场景。

	C - X
	关闸控制
	0~5
	1
	0：触发的到第三对红外即关闸。
1：过第三对红外关闸。
2~5：过第三对红外之后延时（n-1秒）关闭

	H - X
	语音语种选择
	0~1
	0
	0：中文语音；1：英文语音

	P - X
	逆行处理
	0~2
	0
	0：逆行触发关闸，此次通行无效，闸门不再打开
1：逆行触发关闸，逆行信号解除之后闸门重新打开，适合票务场景
2：逆行触发语音警报，闸门无动作，警报解除后可以正常通行

	E - X
	红外模式
	0~1
	0
	0：标准模式，使用3组红外。
1：简化模式，主板自带机械防夹功能，不用安装防夹红外。

	F - X
	红外故障自适应
	0~1
	1
	0：关闭红外故障自适应
1：打开红外故障自适应
*该功能和计数反馈有冲突，选配计数反馈的要把该功能关闭

	L - X
	防夹灵敏度调整
	1~9
	5
	系统会自动寻找合适的灵敏度，仅在防夹无法正常工作下调节

	U - X
	输入信号滤波值
	0~9
	3
	数值越大滤波值越大
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红外故障自适应功能
据行业统计反馈，闸门的售后问题很大一部分是由红外故障引起的，而传统的闸门控制逻辑在任意一组红外故障的情况下，通道都无法正常通行，工程售后需要第一时间解决问题，维护成本高。为了解决该问题，我们的主板新增了红外故障自适应功能，当某一组红外持续不间断地输出信号超过60秒，系统会判定该组红外故障，进而自动采取相应的策略来最大限度地保证闸门的正常通行。
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