HX-YZ(WXW)有刷翼闸说明书V1.0
一：功能特点
1:具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用。
2:可外接任何控制设备输出的控制信号或按钮或遥控，实现单双向控制通行。
3:自动复位功能：翼闸开闸后，并检测人和物体通过后，即自动复位，或在规定的时间内（延时多档可调）未通行时，系统将自动取消此次通行的权限而回归初始位。
4:灯光指示：高亮度通行灯状态指示，指引通行。
5:消防输入：可与消防报警信号连接，实现不断电翼门常开。
6:报警提示功能：非法通行或冲闸时，自动发出报警提示。
7:速度可调：翼门打开及关闭的速度多级可调，用户可根据实际需求进行设定。
8:新一代工业级ARM控制系统，增设多功能数码设置、加密及复位等功能。
9:带锁轴功能：在翼门开关到位时，电机带有锁轴力度，如发生外力推动翼门，电机的锁轴力会迫使翼门恢复到正常到位状态。
10:带尾随、逆行功能：闸机红外检测到有人逆行、尾随等非法闯入的行为时，会发出报警、关门等动作。
11:带反弹保护功能：翼门关闸过程中检测到阻碍会立即启动反弹开门，高灵敏度。
12:无人职守：断电翼门自动常开，通电自动复位（阻挡通行）。
备注：电机建议使用30K有刷电机
二：技术参数:
	输入电压
	24V

	额定/峰值电流
	3A / 5A

	适配电机
	直流有刷电机

	人机界面
	3位LED，4位按键

	通讯接口
	RS232/RS485

	硬件保护
	过流保护、过压保护、短路保护

	输入信号
	左开、右开、红外、限位

	输出信号
	灯板、喇叭、电机

	掉电开闸
	断电自动开闸

	工作环境温度
	-20°~55°

	工作环境湿度
	90%，无凝结
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三：接线及尺寸图
[image: ]
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4、 操作说明
    1、待机状态：数码管显示工作状态和模式
a、数码管第一位显示大圈，顺时针转圈表示控制板正在运行中
b、第二位显示主机的运行状态，第三位显示从机的运行状态。
c、第二位、第三位如果不显示小数点，数字表示主从机开关状态、如果显示小数点，数字表示对应主从机工作在其它模式或异常状态
     2、菜单选择项
        a、长按菜单键进入菜单选择项
        b、该选项下，按上下键选择菜单，上翻可以进入L-XX菜单，下翻可以进入d-XX菜单。
        c、该选项下，按菜单键退出，按确认键进入参数设置选项
     3、参数设置选项
        a、在菜单选择项下按确认键进入
        b、按上下键设置参数
        c、按菜单键保存参数并回到菜单选择项，按确认键保存参数并退回到待机模式
     4、参数初始化
        a、在待机模式下长按确认键，数码管显示”---”，表示进入参数初始化模式
        b、交替按上键或者下键三次，三个杠消失，再按确认，参数会恢复到出厂默认值



5、 参数设置
	菜单号
	含义
	默认
	设置范围

	L-1
	出入口开启时长
	6
	1-30（秒）

	L-2
	闸机工作方式
	0
	0：左边刷卡右边刷卡             
1：左边红外右边刷卡            
2: 右边红外左边刷卡              3：左右红外  

	L-3
	延时关门时长
	0.0
	0.0--10（秒）

	L-4
	左边通行语音
	15
	0-45

	L-5
	右边通行语音
	01
	0-45

	L-6
	红外叠加时间
	3.0
	0.1-30（秒）

	L-7
	断电开闸方向
	0
	0：左开 1：右开

	L-8
	报警语音
	0
	0-45

	L-9
	出入口记忆功能配置
	0
	0：不带记忆功能
1：带记忆功能

	L-10
	红外防夹动作
	1
	1：急停+开门
0：急停+原地不动

	L-11
	红外数量
	3
	3对，该参数固定

	L-12
	语音音量
	6
	0最小  15最大

	L-13
	语音测试
	　
	按确定键退出

	L-14
	老化频率测试
	1.0
	选定0.1-10(秒)频率，按确定进入老化 

	L-15
	主电机品牌
	0
	该参数固定

	L-16
	从电机品牌
	0
	该参数固定

	L-17
	逆行关闸选择
	0
	0：不关闸 1：关闸

	L-18
	灯带选择
	1
	0：双色灯 1：三色灯

	L-19
	通道内有人是否开闸
	0
	0：可以 1：不可以

	L-20
	翼闸红外关闸选择
	1
	0：过防夹红外关闸 
1：过最后一对红外关闸

	L-21
	尾随开关
	0
	0：关闭 1：打开

	L-22
	尾随是否关闸
	0
	0：不关闸 1：关闸

	L-23
	常开触发有效时间
	4
	1-10秒

	L-24
	防夹后等待时间
	2
	0.2-10秒

	L-25
	通信ID
	1
	1-20

	L-26
	通信波特率
	1
	0：9600 1：19200 2：115200

	D-1
	不带限位主机关门位置设置
	3
	1-9，数值越小，离到位边界越近

	D-2
	不带限位从机关门位置设置
	3
	1-9，数值越小，离到位边界越近

	D-3
	不带限位主从开门位置设置
	3
	1-9，数值越小，离到位边界越近

	D-4
	开关门速度设置
	4
	1-10，数值越大，速度越快

	D-5
	闸机模式
	2
	该参数固定

	D-7
	反弹模式
	0
	0:打到人以后弹回继续开   1: 打到人以后 停顿一下继续开

	D-10
	不带限位开关门补偿力度
	0
	0--9，值越大补偿力度越大

	D-11
	不带限位开关门补偿间隔
	0
	0.1-10秒，值越大，执行补偿开关门力度越大，如果为0，取消补偿开关门

	D-14
	电源功率
	4.0
	0.1--10

	D-15
	上电找零速度
	2
	1-10数值越大，找零越快

	D-17
	物理防夹灵敏度
	1.0
	0.1-5.0数值越大物理防夹越不灵敏，数值越小防夹越灵敏，为0：取消反弹

	D-18
	物理防夹电流时间
	100
	1-100数值越大物理防夹越不灵敏，数值越小防夹越灵敏

	D-24
	上电找零次数
	3
	1-10次

	D-28
	反弹后等待时间
	2
	0.2-10秒

	D-29
	消防或断电收门板速度
	45
	30-99，数值越大，速度越快



六 语音列表
	0
	非法闯入请刷卡

	1
	欢迎再次光临

	2
	欢迎回家

	3
	一路平安

	4
	多谢惠顾请走好

	5
	请通行

	6
	系统启动完成

	7
	禁止通行

	8
	系统错误请检查

	9
	谢谢

	10
	一路顺风

	11
	请刷卡

	12
	您已经进入监管区域

	13
	进入施工现场请正确带好安全帽

	14
	滴滴声

	15
	欢迎光临

	16
	摆闸零位设置

	17
	请先将摆臂推到机箱一侧

	18
	再将摆臂推到机箱另一侧

	19
	请将摆臂推到你想要的关门位置

	20
	刷卡成功

	21
	保存成功

	22
	注意安全

	23
	安全上班平安回家

	24
	祝您好运

	25
	祝您平安

	26
	请通过

	27
	祝您工作顺利

	28
	请依次通过

	29
	非法闯入请刷脸

	30
	欢迎小朋友

	31
	小朋友再见

	32
	请刷脸通行

	33
	祝您健康

	34
	欢迎入校

	35
	回家注意安全

	36
	主人你好，我已连接

	37
	主人再见

	38
	欢迎入园

	39
	谢谢再见

	40
	请勿尾随

	41
	请勿滞留通道

	42
	请勿逆行

	43
	我是主机

	44
	我是副机

	45
	禁止通行，请扫健康码
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